1. 將電源轉接盒之DC接頭接上外部12V電源(建議電流能力>=1A)後，將USB連接至PC開始測試。
2. 連接PC後，可依照介面控制文件表8下達開始讀取資料指令來接收數據。
3. 測試時可依照